<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SO08">
<description>SOIC, 0.15 inch width</description>
</package>
<package name="TSSOP16">
<description>&lt;b&gt;TSOP16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
thin small outline package</description>
</package>
<package name="QFN-24_ALT2">
<description>&lt;h3&gt;24-pin QFN with Exposed Thermal pad&lt;/h3&gt;
Parts that use this package:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;A6282&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
Last modified: 8/20/10&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;***UNPROVEN***&lt;/b&gt;&lt;BR&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RS485-SN75ALS191">
<pin name="1A"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="2A"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="2Z"/>
<pin name="2Y"/>
<pin name="1Y"/>
<pin name="1Z"/>
</symbol>
<symbol name="OPTO-ACPL-074L">
<pin name="CATH1"/>
<pin name="ANODE1"/>
<pin name="CATH2"/>
<pin name="ANODE2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VO2"/>
<pin name="VO1"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
<symbol name="RS485-2BY2-SN75C1168PWR">
<pin name="1B"/>
<pin name="1A"/>
<pin name="1R"/>
<pin name="1DE"/>
<pin name="2R"/>
<pin name="2A"/>
<pin name="2B"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="2D"/>
<pin name="2Y"/>
<pin name="2Z"/>
<pin name="2DE"/>
<pin name="1Z"/>
<pin name="1Y"/>
<pin name="1D"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="CP2102N">
<pin name="VIO"/>
<pin name="VREGIN"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="DM"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="RST_"/>
<pin name="GPIO0/TXT"/>
<pin name="GPIO1/RXT"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="SUSPEND"/>
<pin name="_SUSPEND"/>
<pin name="RI/CLK"/>
<pin name="DCD"/>
<pin name="DTR"/>
<pin name="DSR"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="CTS"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RS485-SN75ALS191" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RS485-SN75ALS191"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOIC8" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="1Z" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2Z" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTO-ACPL-074L" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTO-ACPL-074L"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOIC" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANODE1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ANODE2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CATH1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CATH2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VO1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VO2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RS485-2BY2-SN75C1168PWR" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RS485-2BY2-SN75C1168PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1D" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="1DE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="1R" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="1Z" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2D" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="2DE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2R" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2Z" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CP2102N" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CP2102N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN-24_ALT2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DM" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 EP"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0/TXT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1/RXT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RI/CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RST_" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSPEND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="_SUSPEND" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
