<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="HTSSOP-56">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="WSL2726">
<description>&lt;b&gt;SMD SHUNT RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BFC-UM">
</package>
<package name="DIRECTFET">
<description>&lt;b&gt;DirectFET (TM) Outline Dimension, MN Outline&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(Medium Size Can, N-Designation).&lt;br&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf6648.pdf</description>
</package>
<package name="MLP4.5X5_3PAD">
</package>
<package name="QFN32">
<description>&lt;b&gt;QFN 32&lt;/b&gt; 5 x 5 mm&lt;p&gt;
Source: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7042.pdf</description>
</package>
<package name="PWRPAD_SC-02_2-45MM">
</package>
<package name="PWRPAD_4MM">
</package>
<package name="MLP4.5X5_4PAD">
</package>
<package name="PWRPAD_3-25MM">
</package>
<package name="NPTH-3-25MM">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;, 5 lead</description>
</package>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;44-lead Thin Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PWRPAD_2-65MM">
</package>
<package name="PWRPAD_2-05MM">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="5MM">
<description>5mm round through hole part.</description>
</package>
<package name="CREE-XLAMP-MLE">
</package>
<package name="PWRPAD_M3_STANDOFF">
</package>
<package name="POWERSSO-36">
</package>
<package name="BFC-8MM">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="R2010">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R2512_SHUNT">
</package>
<package name="TO220ACS">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead molded, vertical</description>
</package>
<package name="SON-5X6">
</package>
<package name="744777920-INDUCTOR">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="0603-RES">
</package>
<package name="SPM6530-IND">
</package>
<package name="IHLP-5050FD-01-IND">
</package>
<package name="7443340330-IND">
</package>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="8X8-IND">
</package>
<package name="744029100-IND">
</package>
<package name="7447709470-IND">
</package>
<package name="7447789002-IND">
</package>
<package name="NRS5020T4R7MMGJ">
</package>
<package name="QFN16-3X3-TI-RTE">
<description>3x3 mm</description>
</package>
<package name="QFN36-5X6">
<description>&lt;b&gt;QFN 32&lt;/b&gt; 5 x 5 mm&lt;p&gt;
Source: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7042.pdf</description>
</package>
<package name="DPAK-5">
<description>DPAK 5, center lead crop, case 175AA</description>
</package>
<package name="PWRPAD_3-25MM-SKINNY">
</package>
<package name="POWERFLAT-5X6">
</package>
<package name="PWRPAD_M25_STANDOFF">
</package>
<package name="DIRECT-FET-MF">
</package>
<package name="POWER_DPAK-5">
<description>DPAK 5, center lead crop, case 175AA</description>
</package>
<package name="POWER_POWERFLAT-5X6">
</package>
<package name="DSOP-ADVANCE">
</package>
<package name="SL-LINK">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DRV8302">
<pin name="RT_CLK"/>
<pin name="COMP"/>
<pin name="VSENSE"/>
<pin name="PWRGND"/>
<pin name="NOCTW"/>
<pin name="NFAULT"/>
<pin name="DTC"/>
<pin name="M_PWM"/>
<pin name="M_OC"/>
<pin name="GAIN"/>
<pin name="OC_ADJ"/>
<pin name="DC_CAL"/>
<pin name="GVDD"/>
<pin name="CP1"/>
<pin name="CP2"/>
<pin name="EN_GATE"/>
<pin name="INH_A"/>
<pin name="INL_A"/>
<pin name="INH_B"/>
<pin name="INL_B"/>
<pin name="INH_C"/>
<pin name="INL_C"/>
<pin name="DVDD"/>
<pin name="REF"/>
<pin name="SO1"/>
<pin name="SO2"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="PVDD1"/>
<pin name="SP2"/>
<pin name="SN2"/>
<pin name="SP1"/>
<pin name="SN1"/>
<pin name="SL_C"/>
<pin name="GL_C"/>
<pin name="SH_C"/>
<pin name="GH_C"/>
<pin name="BST_C"/>
<pin name="SL_B"/>
<pin name="GL_B"/>
<pin name="SH_B"/>
<pin name="GH_B"/>
<pin name="BST_B"/>
<pin name="SL_A"/>
<pin name="GL_A"/>
<pin name="SH_A"/>
<pin name="GH_A"/>
<pin name="BST_A"/>
<pin name="BIAS"/>
<pin name="PH1"/>
<pin name="PH2"/>
<pin name="BST_BK"/>
<pin name="PVDD2-1"/>
<pin name="PVDD2-2"/>
<pin name="EN_BUCK"/>
<pin name="SS_TR"/>
<pin name="GNDPAD"/>
</symbol>
<symbol name="REGULATOR_SOT223">
<pin name="IN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT1"/>
<pin name="OUT2"/>
</symbol>
<symbol name="R_SHUNT">
<pin name="SB" direction="pas"/>
<pin name="SA" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="C-US">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MFN-S2-D4">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="D@1" direction="pas"/>
<pin name="D@2" direction="pas"/>
<pin name="D@3" direction="pas"/>
<pin name="S@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FDMQ86530L">
<pin name="D1/D4@1"/>
<pin name="G1"/>
<pin name="S1/D2@1"/>
<pin name="S1/D2@2"/>
<pin name="G2"/>
<pin name="D1/D4@2"/>
<pin name="D1/D4@3"/>
<pin name="G4"/>
<pin name="D3/S4@1"/>
<pin name="D3/S4@2"/>
<pin name="G3"/>
<pin name="S2@1"/>
<pin name="S3@1"/>
<pin name="S3@2"/>
<pin name="S2@2"/>
</symbol>
<symbol name="TMC262">
<pin name="VHS"/>
<pin name="VS"/>
<pin name="HA1"/>
<pin name="HA2"/>
<pin name="BMA1"/>
<pin name="BMA2"/>
<pin name="LA2"/>
<pin name="LA1"/>
<pin name="SRA"/>
<pin name="5VOUT"/>
<pin name="TEST_ANA"/>
<pin name="VCC_IO"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="STEP"/>
<pin name="DIR"/>
<pin name="TST_MODE"/>
<pin name="ENABLE"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="SG_TST"/>
<pin name="HB1"/>
<pin name="HB2"/>
<pin name="BMB1"/>
<pin name="BMB2"/>
<pin name="LB2"/>
<pin name="LB1"/>
<pin name="SRB"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="DIE_PAD"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GNDP"/>
</symbol>
<symbol name="PWRPAD">
<pin name="PWRPAD"/>
</symbol>
<symbol name="FDMQ8203">
<pin name="G3"/>
<pin name="S3@1"/>
<pin name="S3@2"/>
<pin name="D3/D4@1"/>
<pin name="D3/D4@2"/>
<pin name="S4@1"/>
<pin name="S4@2"/>
<pin name="G4"/>
<pin name="S2@1"/>
<pin name="S2@2"/>
<pin name="G2"/>
<pin name="D1/D2@1"/>
<pin name="D1/D2@2"/>
<pin name="S1@1"/>
<pin name="S1@2"/>
<pin name="G1"/>
</symbol>
<symbol name="MOUNT">
</symbol>
<symbol name="VREG-AP2112">
<pin name="VIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VOUT"/>
</symbol>
<symbol name="TMC2660">
<pin name="VHS"/>
<pin name="VS"/>
<pin name="5VOUT"/>
<pin name="TEST_ANA"/>
<pin name="VCC_IO"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="STEP"/>
<pin name="DIR"/>
<pin name="TST_MODE"/>
<pin name="ENABLE"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="SG_TST"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="VSA"/>
<pin name="OA2@1"/>
<pin name="OA2@2"/>
<pin name="BRA"/>
<pin name="SRA"/>
<pin name="SRB"/>
<pin name="BRB"/>
<pin name="OB1@1"/>
<pin name="OB1@2"/>
<pin name="VSB"/>
<pin name="OA1@2"/>
<pin name="OA1@1"/>
<pin name="OB2@1"/>
<pin name="OB2@2"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="OA1@3"/>
<pin name="OA1@4"/>
<pin name="OA2@3"/>
<pin name="OA2@4"/>
<pin name="OB1@3"/>
<pin name="OB1@4"/>
<pin name="OB2@3"/>
<pin name="OB2@4"/>
</symbol>
<symbol name="REGULATOR">
<pin name="IN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
<symbol name="FET-1A-30V-PMF250XNE">
<pin name="G"/>
<pin name="D"/>
<pin name="S"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<description>LED</description>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="VNH5180A">
<pin name="DRAIN_LSB2"/>
<pin name="DRAIN_LSB3"/>
<pin name="GND_B1"/>
<pin name="GND_B2"/>
<pin name="GND_B3"/>
<pin name="GND_B4"/>
<pin name="SOURCE_HSB1"/>
<pin name="SOURCE_HSB2"/>
<pin name="SOURCE_HSB3"/>
<pin name="VCC1"/>
<pin name="VCC2"/>
<pin name="VCC3"/>
<pin name="DRAIN_LSB1"/>
<pin name="GND_A1"/>
<pin name="GND_A2"/>
<pin name="GND_A3"/>
<pin name="GND_A4"/>
<pin name="DRAIN_LSA1"/>
<pin name="SOURCE_HSA1"/>
<pin name="DRAIN_LSA2"/>
<pin name="DRAIN_LSA3"/>
<pin name="SOURCE_HSA2"/>
<pin name="SOURCE_HSA3"/>
<pin name="INA"/>
<pin name="EN_DIAG_A"/>
<pin name="INB"/>
<pin name="EN_DIAG_B"/>
<pin name="IN_PWM"/>
<pin name="CS_DIS"/>
<pin name="CS"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="INTEGRATED_HALF-CSD88599">
<pin name="GH"/>
<pin name="SH"/>
<pin name="GL"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="VSW"/>
</symbol>
<symbol name="INDUCTOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BUCK-TS30011-12-13">
<pin name="BST"/>
<pin name="VSW"/>
<pin name="PG"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="FB"/>
</symbol>
<symbol name="TMC2130">
<pin name="VSA"/>
<pin name="5VOUT"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VCC_IO"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="DIAG1"/>
<pin name="DIAG0"/>
<pin name="CLK_IN"/>
<pin name="SPI_MODE"/>
<pin name="DC_EN"/>
<pin name="DC_IN"/>
<pin name="DCO"/>
<pin name="VS"/>
<pin name="STEP"/>
<pin name="DIR"/>
<pin name="AIN_IREF"/>
<pin name="DRV_EN"/>
<pin name="TST_MODE"/>
<pin name="VCP"/>
<pin name="CP1"/>
<pin name="CP0"/>
<pin name="OA1"/>
<pin name="OA2"/>
<pin name="BRA"/>
<pin name="OB1"/>
<pin name="OB2"/>
<pin name="BRB"/>
<pin name="GNDP"/>
<pin name="GNDA"/>
<pin name="DIEPAD"/>
</symbol>
<symbol name="PNPAIR">
<pin name="GN"/>
<pin name="GP"/>
<pin name="DN/DP"/>
<pin name="SN"/>
<pin name="SP"/>
</symbol>
<symbol name="IRF40DM229">
<description>MOSFET N-channel - Enhancement mode</description>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NFET-TPW4R008NH">
<description>MOSFET N-channel - Enhancement mode</description>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="POWER_PNPAIR">
<pin name="DN/DP"/>
<pin name="GN"/>
<pin name="GP"/>
<pin name="SN"/>
<pin name="SP"/>
</symbol>
<symbol name="SL-LINK">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DRV8302" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRV8302"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HTSSOP-56">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="BIAS" pad="P$49"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_A" pad="P$48"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_B" pad="P$43"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_BK" pad="P$52"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_C" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="CP1" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="CP2" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="DC_CAL" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="DTC" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="EN_BUCK" pad="P$55"/>
<connect gate="G$1" pin="EN_GATE" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="GAIN" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="GH_A" pad="P$47"/>
<connect gate="G$1" pin="GH_B" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="GH_C" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="GL_A" pad="P$45"/>
<connect gate="G$1" pin="GL_B" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="GL_C" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDPAD" pad="P$57"/>
<connect gate="G$1" pin="GVDD" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="INH_A" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="INH_B" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="INH_C" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="INL_A" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="INL_B" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="INL_C" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="M_OC" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="M_PWM" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="NFAULT" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="NOCTW" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="OC_ADJ" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="PH1" pad="P$50"/>
<connect gate="G$1" pin="PH2" pad="P$51"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD1" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD2-1" pad="P$53"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD2-2" pad="P$54"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRGND" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="RT_CLK" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="SH_A" pad="P$46"/>
<connect gate="G$1" pin="SH_B" pad="P$41"/>
<connect gate="G$1" pin="SH_C" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="SL_A" pad="P$44"/>
<connect gate="G$1" pin="SL_B" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="SL_C" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="SN1" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="SN2" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="SO1" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="SO2" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="SP1" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="SP2" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="SS_TR" pad="P$56"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENSE" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REGULATOR_SOT223" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REGULATOR_SOT223"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BFC" prefix="BFC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BFC-UM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="8MM" package="BFC-8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF6648" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;DirectFET Power MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf6648.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFN-S2-D4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIRECTFET">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D@1"/>
<connect gate="G$1" pin="D@1" pad="D@2"/>
<connect gate="G$1" pin="D@2" pad="D@3"/>
<connect gate="G$1" pin="D@3" pad="D@4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S@1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="S@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="H-BRIDGE_FDMQ86530L" prefix="Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FDMQ86530L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MLP4.5X5_3PAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D1/D4@1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/D4@2" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/D4@3" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/S4@1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/S4@2" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="G4" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="S1/D2@1" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="S1/D2@2" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="S2@1" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="S2@2" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="S3@1" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="S3@2" pad="P$7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TMC262" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TMC262"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5VOUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="BMA1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BMA2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BMB1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="BMB2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DIE_PAD" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="DIR" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDP" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="HA1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="HA2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="HB1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="HB2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="LA1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="LA2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LB1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="LB2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SG_TST" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SRA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SRB" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="STEP" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_ANA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TST_MODE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_IO" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VHS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PWRPAD" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PWRPAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="SC-02_2-45MM" package="PWRPAD_SC-02_2-45MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="4MM" package="PWRPAD_4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M3" package="PWRPAD_3-25MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M2.5" package="PWRPAD_2-65MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M2" package="PWRPAD_2-05MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M3-STANDOFF" package="PWRPAD_M3_STANDOFF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M3-SKINNY" package="PWRPAD_3-25MM-SKINNY">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M2.5_STANDOFF" package="PWRPAD_M25_STANDOFF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FDMQ8203" prefix="Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FDMQ8203"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MLP4.5X5_4PAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D1/D2@1" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/D2@2" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/D4@1" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/D4@2" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="G4" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="S1@1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="S1@2" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="S2@1" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="S2@2" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="S3@1" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="S3@2" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="S4@1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="S4@2" pad="P$11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="M3-NPTH" prefix="M">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUNT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NPTH-3-25MM">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VREG-AP2112" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VREG-AP2112"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TMC2660" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TMC2660"/>
</gates>
<devices>
<device name="U" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5VOUT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="BRA" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="BRB" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DIR" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="OA1@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OA1@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OA1@3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OA1@4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OA2@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OA2@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OA2@3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OA2@4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OB1@1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="OB1@2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="OB1@3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OB1@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OB2@1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OB2@2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OB2@3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OB2@4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SG_TST" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="SRA" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SRB" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="STEP" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_ANA" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="TST_MODE" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_IO" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VHS" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VSA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSB" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REGULATOR" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REGULATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FET-1A-30V-PMF250XNE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FET-1A-30V-PMF250XNE"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED">
<description>LED</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="LED1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CREE-XLAMP-MLE" package="CREE-XLAMP-MLE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VNH5180" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VNH5180A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POWERSSO-36">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="CS_DIS" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="DRAIN_LSA1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="DRAIN_LSA2" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="DRAIN_LSA3" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="DRAIN_LSB1" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="DRAIN_LSB2" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="DRAIN_LSB3" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="EN_DIAG_A" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="EN_DIAG_B" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_A1" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_A2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_A3" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_A4" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_B1" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_B2" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_B3" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_B4" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="INA" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="INB" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="IN_PWM" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE_HSA1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE_HSA2" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE_HSA3" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE_HSB1" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE_HSB2" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE_HSB3" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3" pad="P$39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTEGRATED_HALF-CSD88599">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTEGRATED_HALF-CSD88599"/>
</gates>
<devices>
<device name="SON" package="SON-5X6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GH" pad="GH"/>
<connect gate="G$1" pin="GL" pad="GL"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="PGND"/>
<connect gate="G$1" pin="SH" pad="SH"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
<connect gate="G$1" pin="VSW" pad="VSW"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUCK-TS30011-12-13" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUCK-TS30011-12-13"/>
</gates>
<devices>
<device name="QFN" package="QFN16-3X3-TI-RTE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BST" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4 TH"/>
<connect gate="G$1" pin="PG" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="14 15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2 3 11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSW" pad="1 12 13 16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TMC2130" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TMC2130"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN36-5X6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5VOUT" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN_IREF" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="BRA" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="BRB" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CP0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CP1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DCO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DC_EN" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DC_IN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DIAG0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DIAG1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DIEPAD" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="DIR" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DRV_EN" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDP" pad="12 35"/>
<connect gate="G$1" pin="OA1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="OA2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="OB1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OB2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MODE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="STEP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TST_MODE" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_IO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCP" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="16 31"/>
<connect gate="G$1" pin="VSA" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PNPAIR-STL40C30H3LL-FDD8424H" prefix="Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNPAIR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DPAK-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DN/DP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SP" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="STM" package="POWERFLAT-5X6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DN/DP" pad="P$5 P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="GN" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="GP" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="SN" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="SP" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF40DM229" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IRF40DM229"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIRECT-FET-MF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D@1 D@2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S@1 S@2 S@5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="POWER_PNPAIR-STL40C30H3LL-FDD8424H" prefix="Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POWER_PNPAIR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POWER_DPAK-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DN/DP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SP" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="STM" package="POWER_POWERFLAT-5X6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DN/DP" pad="P$5 P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="GN" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="GP" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="SN" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="SP" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NFET-TPW4R008NH" prefix="Q">
<gates>
<gate name="1" symbol="NFET-TPW4R008NH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DSOP-ADVANCE">
<connects>
<connect gate="1" pin="D" pad="P$5"/>
<connect gate="1" pin="G" pad="P$4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="P$1 P$2 P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SL-LINK" prefix="J">
<gates>
<gate name="1" symbol="SL-LINK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SL-LINK">
<connects>
<connect gate="1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
