<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="HTSSOP-56">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="WSL2726">
<description>&lt;b&gt;SMD SHUNT RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BFC">
</package>
<package name="DIRECTFET">
<description>&lt;b&gt;DirectFET (TM) Outline Dimension, MN Outline&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(Medium Size Can, N-Designation).&lt;br&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf6648.pdf</description>
</package>
<package name="MLP4.5X5_3PAD">
</package>
<package name="QFN32">
<description>&lt;b&gt;QFN 32&lt;/b&gt; 5 x 5 mm&lt;p&gt;
Source: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7042.pdf</description>
</package>
<package name="PWRPAD_2-5MM">
</package>
<package name="PWRPAD_4MM">
</package>
<package name="MLP4.5X5_4PAD">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DRV8302">
<pin name="RT_CLK"/>
<pin name="COMP"/>
<pin name="VSENSE"/>
<pin name="PWRGND"/>
<pin name="NOCTW"/>
<pin name="NFAULT"/>
<pin name="DTC"/>
<pin name="M_PWM"/>
<pin name="M_OC"/>
<pin name="GAIN"/>
<pin name="OC_ADJ"/>
<pin name="DC_CAL"/>
<pin name="GVDD"/>
<pin name="CP1"/>
<pin name="CP2"/>
<pin name="EN_GATE"/>
<pin name="INH_A"/>
<pin name="INL_A"/>
<pin name="INH_B"/>
<pin name="INL_B"/>
<pin name="INH_C"/>
<pin name="INL_C"/>
<pin name="DVDD"/>
<pin name="REF"/>
<pin name="SO1"/>
<pin name="SO2"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="PVDD1"/>
<pin name="SP2"/>
<pin name="SN2"/>
<pin name="SP1"/>
<pin name="SN1"/>
<pin name="SL_C"/>
<pin name="GL_C"/>
<pin name="SH_C"/>
<pin name="GH_C"/>
<pin name="BST_C"/>
<pin name="SL_B"/>
<pin name="GL_B"/>
<pin name="SH_B"/>
<pin name="GH_B"/>
<pin name="BST_B"/>
<pin name="SL_A"/>
<pin name="GL_A"/>
<pin name="SH_A"/>
<pin name="GH_A"/>
<pin name="BST_A"/>
<pin name="BIAS"/>
<pin name="PH1"/>
<pin name="PH2"/>
<pin name="BST_BK"/>
<pin name="PVDD2-1"/>
<pin name="PVDD2-2"/>
<pin name="EN_BUCK"/>
<pin name="SS_TR"/>
<pin name="GNDPAD"/>
</symbol>
<symbol name="REGULATOR_SOT223">
<pin name="IN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT1"/>
<pin name="OUT2"/>
</symbol>
<symbol name="WSL2726">
<pin name="SB" direction="pas"/>
<pin name="SA" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="C-US">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MFN-S2-D4">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="D@1" direction="pas"/>
<pin name="D@2" direction="pas"/>
<pin name="D@3" direction="pas"/>
<pin name="S@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FDMQ86530L">
<pin name="D1/D4@1"/>
<pin name="G1"/>
<pin name="S1/D2@1"/>
<pin name="S1/D2@2"/>
<pin name="G2"/>
<pin name="D1/D4@2"/>
<pin name="D1/D4@3"/>
<pin name="G4"/>
<pin name="D3/S4@1"/>
<pin name="D3/S4@2"/>
<pin name="G3"/>
<pin name="S2@1"/>
<pin name="S3@1"/>
<pin name="S3@2"/>
<pin name="S2@2"/>
</symbol>
<symbol name="TMC262">
<pin name="VHS"/>
<pin name="VS"/>
<pin name="HA1"/>
<pin name="HA2"/>
<pin name="BMA1"/>
<pin name="BMA2"/>
<pin name="LA2"/>
<pin name="LA1"/>
<pin name="SRA"/>
<pin name="5VOUT"/>
<pin name="TEST_ANA"/>
<pin name="VCC_IO"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="STEP"/>
<pin name="DIR"/>
<pin name="TST_MODE"/>
<pin name="ENABLE"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="SG_TST"/>
<pin name="HB1"/>
<pin name="HB2"/>
<pin name="BMB1"/>
<pin name="BMB2"/>
<pin name="LB2"/>
<pin name="LB1"/>
<pin name="SRB"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="DIE_PAD"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GNDP"/>
</symbol>
<symbol name="PWRPAD">
<pin name="PWRPAD"/>
</symbol>
<symbol name="FDMQ8203">
<pin name="G3"/>
<pin name="S3@1"/>
<pin name="S3@2"/>
<pin name="D3/D4@1"/>
<pin name="D3/D4@2"/>
<pin name="S4@1"/>
<pin name="S4@2"/>
<pin name="G4"/>
<pin name="S2@1"/>
<pin name="S2@2"/>
<pin name="G2"/>
<pin name="D1/D2@1"/>
<pin name="D1/D2@2"/>
<pin name="S1@1"/>
<pin name="S1@2"/>
<pin name="G1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DRV8302">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRV8302"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HTSSOP-56">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="BIAS" pad="P$49"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_A" pad="P$48"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_B" pad="P$43"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_BK" pad="P$52"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_C" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="CP1" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="CP2" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="DC_CAL" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="DTC" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="EN_BUCK" pad="P$55"/>
<connect gate="G$1" pin="EN_GATE" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="GAIN" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="GH_A" pad="P$47"/>
<connect gate="G$1" pin="GH_B" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="GH_C" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="GL_A" pad="P$45"/>
<connect gate="G$1" pin="GL_B" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="GL_C" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDPAD" pad="P$57"/>
<connect gate="G$1" pin="GVDD" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="INH_A" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="INH_B" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="INH_C" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="INL_A" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="INL_B" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="INL_C" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="M_OC" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="M_PWM" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="NFAULT" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="NOCTW" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="OC_ADJ" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="PH1" pad="P$50"/>
<connect gate="G$1" pin="PH2" pad="P$51"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD1" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD2-1" pad="P$53"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD2-2" pad="P$54"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRGND" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="RT_CLK" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="SH_A" pad="P$46"/>
<connect gate="G$1" pin="SH_B" pad="P$41"/>
<connect gate="G$1" pin="SH_C" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="SL_A" pad="P$44"/>
<connect gate="G$1" pin="SL_B" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="SL_C" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="SN1" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="SN2" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="SO1" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="SO2" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="SP1" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="SP2" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="SS_TR" pad="P$56"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENSE" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REGULATOR_SOT223" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REGULATOR_SOT223"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WSL2726" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SMD SHUNT RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WSL2726"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WSL2726">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="SA" pad="SA"/>
<connect gate="G$1" pin="SB" pad="SB"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BFC" prefix="BFC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BFC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF6648" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;DirectFET Power MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf6648.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MFN-S2-D4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIRECTFET">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D@1"/>
<connect gate="G$1" pin="D@1" pad="D@2"/>
<connect gate="G$1" pin="D@2" pad="D@3"/>
<connect gate="G$1" pin="D@3" pad="D@4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S@1"/>
<connect gate="G$1" pin="S@1" pad="S@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="H-BRIDGE_FDMQ86530L">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FDMQ86530L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MLP4.5X5_3PAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D1/D4@1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/D4@2" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/D4@3" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/S4@1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/S4@2" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="G4" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="S1/D2@1" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="S1/D2@2" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="S2@1" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="S2@2" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="S3@1" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="S3@2" pad="P$7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PREDRIVER_TMC262">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TMC262"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5VOUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="BMA1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BMA2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BMB1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="BMB2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DIE_PAD" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="DIR" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDP" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="HA1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="HA2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="HB1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="HB2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="LA1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="LA2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LB1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="LB2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SG_TST" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SRA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SRB" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="STEP" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_ANA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TST_MODE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_IO" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VHS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PWRPAD" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PWRPAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="2-5MM" package="PWRPAD_2-5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="4MM" package="PWRPAD_4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FDMQ8203">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FDMQ8203"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MLP4.5X5_4PAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D1/D2@1" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/D2@2" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/D4@1" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/D4@2" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="G4" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="S1@1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="S1@2" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="S2@1" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="S2@2" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="S3@1" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="S3@2" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="S4@1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="S4@2" pad="P$11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
