<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="P-LCC-4-SMALLPADS">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="5MM">
<description>5mm round through hole part.</description>
</package>
<package name="LED0805">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LED-RGB">
<pin name="CGREEN" direction="pas"/>
<pin name="CBLUE" direction="pas"/>
<pin name="CRED" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<description>LED</description>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LEDRGBNEW" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-RGB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-LCC-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="CBLUE" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="CGREEN" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="CRED" pad="R"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FANCYFAB" package="P-LCC-4-SMALLPADS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="CBLUE" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="CGREEN" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="CRED" pad="R"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED" prefix="D">
<description>LED</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FAB1206" package="LED1206FAB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MM" package="5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="IN"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="OUT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="LED0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
