<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSSOP20-08THIN">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 20&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="SSOP16">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt; SSOP 16 (5.3mm x 6.2mm)&lt;p&gt;
Source: www.austriamicrosystems.com .. AS5040DataSheetRev12.pdf</description>
</package>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AS5304-6">
<pin name="VSS"/>
<pin name="A"/>
<pin name="VDDP"/>
<pin name="B"/>
<pin name="TEST1"/>
<pin name="AO"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="INDEX"/>
<pin name="NC1"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="NC3"/>
<pin name="TEST2"/>
<pin name="TEST3"/>
<pin name="TEST4"/>
<pin name="TEST_GND"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="TEST5"/>
<pin name="TEST6"/>
<pin name="TEST7"/>
<pin name="ZPZ"/>
</symbol>
<symbol name="AS5040">
<pin name="MAGINC" direction="hiz"/>
<pin name="MAGDEC" direction="hiz"/>
<pin name="A_LSB_U" direction="out"/>
<pin name="B_DIR_V" direction="out"/>
<pin name="COIL" direction="nc"/>
<pin name="INDEX_W" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pas"/>
<pin name="PROG" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CSN" direction="in"/>
<pin name="PWN" direction="pas"/>
<pin name="T_B_0" direction="nc"/>
<pin name="T_B_1" direction="nc"/>
<pin name="VDD3V3" direction="pas"/>
<pin name="VDD5V" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AS5047">
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="TEST"/>
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="I"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VDD3V"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="U"/>
<pin name="V"/>
<pin name="W"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AS5304-6">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AS5304-6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP20-08THIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="INDEX" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ZPZ" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AS5040" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;10-BIT PROGRAMMABLE MAGNETIC ROTARY ENCODER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.austriamicrosystems.com .. AS5040DataSheetRev12.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AS5040"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A_LSB_U" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B_DIR_V" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="COIL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INDEX_W" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MAGDEC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MAGINC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PWN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="T_B_0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="T_B_1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3V3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD5V" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="AS5040ASSU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1630800"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59P4059"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AS5047">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AS5047"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="U" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="V" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3V" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
